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General LAN Specification for Amika & Power Monitoring Expert Cloud solution


Ethernet Specifications	1GB (1000Base TX)
WAN Specifications	max. 1GB
Fiber Specifications	Multimode with LC termination
WLAN	NO
LAN Topology	Star
Router	YES
Min. Bandwight	100 Mbit/S max. Up- and Download
DHCP Range	ab .100
DHCP Lease	24h
TCI (Tag Ctrl ID)	TBD
Access Control List (ACL)	NON
VPN	L2TP over IPSec (via HOOC Gateway)

VLAN 1:	VLAN 1 [172.21.2.x | 255.255.255.0 | 172.21.2.1]
	Name: Smart Home

VLAN 2:	VLAN 2 [10.10.10.x| 255.255.255.240 | 10.10.10.1]
	Name: Schneider

LAN Materialliste (example) 

1x	UNIFI Dream Machine Pro UDM-Pro		
2x	UNIFI Switch USW-48-POE

div.	UNIFI SFP Moduls
div.	Fiber optic patch cable LC-LC		1.5 Meter	Gelb
?x 	Patch Kabel M-Bus/Solvimus/Schneider	? Meter	Orange	
?x	Patch Kabel Smart Home 		? Meter	Blau 	
?x	Velcro Straps 15 cm			
?x	1HE Cable Management Bar			
1x	2HE Rack Shelf (TosiBox) 
1x	TosiBox (VPN Schneider Electric)			geliefert durch Schneider
1x	HOOC (VPN Smarthome) 			geliefert durch SmartHome
1x	VKF Hagelbox/Signalbox (Gen. 3)			wenn benötigt 

	Hinweis: VKF Hagelbox/Signalbox. Bestellung muss mit den korrekten Eigentümer Daten ausgefüllt werden, damit die IBN problemlos verläuft und alle Dokumente aufheben.






Die Netzwerkinbetriebnahme ist nicht Teil des normalen Angebots von Smart Home, Feller oder Schneider Electric und muss bei der Planung der Gebäudenetzwerkinfrastruktur berücksichtigt werden. Dieses Dokument erklärt auf ganzheitlicher Ebene, welche Komponenten benötigt werden und wie die Smart-Home-Architektur aussieht.


[image: A screenshot of a computer program

Description automatically generated]Glasfaser
Oberen Etagen
z.B. 10.OG
Technikraum
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Empfehlung: In größeren Gebäuden mit mehr als 40 Wohnungen sollte ein Rack im Technikraum und ein weiteres Rack in den oberen Etagen installiert werden. Die Switches zwischen den Racks sind mit einer Glasfaserverbindung verbunden. 








Technikraum
Internet für VKF Hagel/Signal Box

M-Bus Solvimus Gateway’s und z.B. Schneider Electric Panel Servers.


[image: A diagram of a computer server

Description automatically generated]

Switch für Power Monitoring Expert Cloud & M-Bus Solvimus Gateway’s und Panel Servers. Kann mit VLAN erstezt werden.
Internet Verbindung für Smart Home und Schneider Electric (muss nicht hier installiert werden)











Oberen Etagen


Glasfaser Verbindungen von Technikraum (zweite Rack)
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